Was ist die MAC-Adresse und wie finde ich sie heraus?

Die MAC-Adresse ist eine Adresse, welche den Netzwerkadapter deines Gerätes eindeutig identifiziert. Jeder Netzwerkadapter hat eine eigene MAC-Adresse. Deshalb gibt es meist für WLAN und LAN unterschiedliche MAC-Adressen. Daher sollte eine MAC-Adresse nur entweder für LAN oder WLAN, aber nicht für beides angemeldet werden.

Wie finde ich meine MAC-Adresse heraus?

LAN/Ethernet/Kabel

Stecke einfach dein Gerät an die Netzwerkdose in deinem Zimmer an. Wenn dein Gerät nicht registriert ist, wird dein Port gesperrt und du wirst automatisch auf die MyInfo-Website weitergeleitet. Hier wird dir die MAC-Adresse deines Gerätes angezeigt.

WLAN

Verbinde dich mit dem WLAN-Netz FeM_Welcome. Je nach Standort können wir so deine MAC-Adresse herausfinden und anzeigen. Dies funktioniert jedoch nicht immer.

Android-Smartphone

Öffne deine Einstellungen

Gehe zu System > Über das Telefon > Status

Im Feld „WLAN-MAC-Adresse“ wird dir deine MAC-Adresse angezeigt

Achtung! Die MAC-Adresse im Feld „Bluetooth-MAC-Adresse“ ist die falsche Adresse!“

iOS-Smartphone

Öffne deine Einstellungen

Gehe zu Allgemein > Info

Im Feld „WLAN-Adresse“ wird dir deine MAC-Adresse angezeigt

Achtung! Die MAC-Adresse im Feld „Bluetooth“ ist die falsche Adresse!“

Linux-PC

Öffne ein Terminal

gib den Befehl ip link ein

jetzt sollte dir eine Ausgabe angezeigt werden, die in etwa so aussieht:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp2s0f1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether XX:XX:XX:XX:XX:XX brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DORMANT group default qlen 1000
link/ether YY:YY:YY:YY:YY:YY brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Unter enp2s0f1 (oder ähnlich!) findest du die MAC-Adresse deines Kabelanschlusses (hier: XX:XX:XX:XX:XX:XX)

Unter wlp3s0 (oder ähnlich!) findest du die MAC-Adresse deines WLAN-Gerätes (hier: YY:YY:YY:YY:YY:YY)

Windows-PC

Drücke Windows-Taste+R gleichzeitig. Es erscheint das Fenster „Ausführen“.

Gib cmd ein und drücke die Enter-Taste. Jetzt taucht eine schwarze Konsole auf.

In dieser Konsole gibst du getmac /v ein. Jetzt werden dir alle MAC-Adressen, die dein Computer hat, angezeigt.

Unter „Ethernet“ oder „LAN-Verbindung“ findest du die MAC-Adresse für die kabelgebundene Verbindung. Unter „Drahtlos-LAN“ oder „WLAN“ findest du die MAC-Adresse für die WLAN-Verbindung.

Unter „Physikalische Adresse“ wird die MAC-Adresse angezeigt.

Mac OS-X

Öffne die Systemeinstellungen

Öffne darin Netzwerk → Anzeigen → Ethernet

Im Reiter „Ethernet“ ist die „Ethernet-ID“ die MAC-Adresse für die kabelgebundene Verbindung

Siehe Auch

Informationen und Hilfe zum FeM-Net

Was ist MAC-Randomization und wie wird sie deaktiviert?

Hilfe zum Antrag für Geräteregistrierung