Einrichtung von icprint unter Linux (CUPS)

Treiberdatei

Treiber unter http://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/documents/documents/drv/34_ppc/MXxx_DRV_PS-Linux-ver14_ALL.zip herunterladen

auspacken

tar -xf sharp.ss

Unter ./usr/share/cups/model/sharp/en/Sharp-MX-3100N-ps.ppd liegt der richtige Treiber

Einrichtung

CUPS: neuen Drucker hinzufügen

LPD/LPR Host or Printer

Host: icprint.tu-ilmenau.de

obige PPD-Datei auswählen

mehrmals “weiter” klicken

Device URI ändern:

lpd://[uni-ldap]@icprint.tu-ilmenau.de/Sharp-(Farbe|SW)

speichern